24.08.2021	409

О внесении изменений в приказ ПАО «Россети» от 08.12.2020 № 560

В целях совершенствования Методических рекомендаций
по формированию цены на предоставление доступа сторонним лицам
к ВЛ для размещения ВОЛС (далее - Цена), утвержденных приказом ПАО «Россети» от 08.12.2020 № 560, а также руководствуясь действующей правоприменительной антимонопольной практикой,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ ПАО «Россети» от 08.12.2020 № 560 «Об утверждении Методических рекомендации по формированию цены на предоставление доступа сторонним лицам к ВЛ для размещения ВОЛС» (далее - Приказ) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 Методических рекомендаций (приложение 1 к Приказу) в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Изложить приложение 2 к Приказу в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Рекомендовать ДЗО ПАО «Россети», указанным в приложении 2 к настоящему приказу:

2.1. Выполнить расчет Цен для каждого филиала ДЗО ПАО «Россети» по состоянию на 01.07.2021 в соответствии с Методическими рекомендациями (приложение 1 к Приказу) по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу. Результаты расчета представить на согласование Первому заместителю Генерального директора - главному инженеру Майорову А.В
и Заместителю Генерального директора по экономике и финансам
Гребцову П.В.

Срок: 10 рабочих дней с даты выхода настоящего приказа.

2.2. Обеспечить утверждение Цен, рассчитанных в соответствии
с п. 2.1 настоящего приказа, и их публикацию на официальных сайтах
ДЗО ПАО «Россети».

Срок: 10 рабочих дней с даты согласования результатов расчета в соответствии с п. 2.1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Генерального директора - главного инженера Майорова А.В.

Исполняющий обязанности

Первого заместителя

Генерального директора -

исполнительного директора	А.В. Мольский

Рассылается: ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети» (приложение 2), АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Родионов В.Н.

Синельщиков Г.Ю.

52-16

Визы: Майоров А.В., Мольский А.В., Наговицын Д.В., Устюгов Д.В., Романков А.О., Феоктистов И.В., Этингоф К.З., Папин Д.А., Родионов В.Н.

Приложение 1

к приказу ПАО «Россети»

от 24.08.2021 № 409

2. РАСЧЕТ ЦЕНЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ВЛ

2.1. Цена рассчитывается по формуле:

Ц = (Зтоир + Зволс) * (1 + Н) * (1 + Р) / N,

где:

Ц - цена на предоставление доступа к ВЛ, руб./(опора*мес.) без НДС;

Зтоир - дополнительные затраты при проведении работ по ТОиР ВЛ, руб./(км*мес.) без НДС (расчет - см. п. 2.2);

Зволс - затраты на обеспечение целостности ВОЛС сторонних лиц, руб./(км*мес.) без НДС (расчет - см. п. 2.3);

Н - уровень накладных расходов, принимается равным 0,30 (30%);

Р - уровень рентабельности (доходности), принимается равным 0,15 (15%);

N - среднее количество опор ВЛ соответствующего уровня напряжения на одном километре ВЛ.

2.2. Расчет дополнительных затрат при проведении работ по ТОиР ВЛ:

Зтоир = Стоир * Дтоир / 12,

где:

Стоир - средняя годовая стоимость ТОиР одного километра ВЛ соответствующего уровня напряжения в зоне филиала ДЗО за три последних предшествующих года, руб./(км*год) без НДС; рассчитывается по формуле:

Стоир = ( Стоир 1 * Кинф + Стоир 2 * Кинф * Кинф 1 +

Стоир 3 * Кинф * Кинф 1 * Кинф 2 ) / 3,

где:

Стоир 1, Стоир 2, Стоир 3 - средняя стоимость ТОиР одного километра ВЛ соответствующего уровня напряжения в зоне филиала ДЗО за первый, второй и третий предшествующий год, руб./(км*год) без НДС; каждая из Стоир 1…3 рассчитывается как результат деления суммы затрат на ТОиР всех ВЛ соответствующего уровня напряжения в зоне филиала ДЗО за соответствующий год на их суммарную протяженность в зоне этого филиала ДЗО;

Кинф, Кинф 1, Кинф 2 - коэффициенты инфляции за год расчета (за полный/ неполный год), первый и второй предшествующий год; определяются на основании публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен;

Дтоир - доля дополнительных затрат при проведении работ по ТОиР ВЛ от Стоир; принимается равной 0,025 (2,5%) для ВЛ всех уровней напряжения.

2.3. Расчет затрат на обеспечение целостности ВОЛС сторонних лиц:

Зволс = ( Ссмр * Днар ) / 12,

где:

Ссмр - стоимость демонтажа и строительно-монтажных работ по подвесу определенного типа ВОЛС в зоне размещения используемой ВЛ, руб./км без НДС; рассчитывается по формуле:

Ссмр = УНЦволс * Крег * Кинф,

где:

УНЦволс - базовый УНЦ О2-06-2 для ОКСН или О1-02-3 для ОКГТ по состоянию на 01.01.2018; для ОКФП и ОКНН применяется средняя рыночная стоимость СМР по их демонтажу и новому подвесу на ВЛ;

Крег - коэффициент перехода (пересчета) Ц2-хх-35 от базового УНЦ к уровню УНЦ субъектов Российской Федерации;

Кинф - коэффициент инфляции; определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года начиная с 2018 года до года включительно (за полный/неполный год), в котором определяется цена на предоставление доступа к ВЛ для размещения ВОЛС;

Днар - доля нарушения целостности ВОЛС при работах на ВЛ, связанных с ТОиР, реконструкцией, модернизацией и новом строительстве ВЛ; определяет среднюю долю протяженности ВЛ соответствующего уровня напряжения, на которой проводятся работы, приводящие к необходимости сохранения целостности ВОЛС, от общей протяженности ВЛ этого уровня напряжения; принимается равной 0,024 (2,4%) для ВЛ уровня напряжения 0,4-20 кВ, 0,013 (1,3%) для ВЛ уровня напряжения 35 кВ и выше.

Приложение 2

к приказу ПАО «Россети»

от 24.08.2021 № 409

ДЗО ПАО «Россети»

ПАО «Россети Московский регион»

ПАО «МРСК Северо-Запада»

ПАО «Россети Центр»

ОАО «МРСК Урала»

ПАО «Россети Сибирь»

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

ПАО «Россети Волга»

ПАО «Россети Северный Кавказ»

ПАО «Россети Юг»

ПАО «Россети Ленэнерго»

АО «Россети Тюмень»

АО «Янтарьэнерго»

ПАО «Россети Кубань»

ПАО «ТРК»

Приложение 3

к приказу ПАО «Россети»

от ___________ № ______

ФОРМА

расчета цен на предоставление доступа

сторонним лицам к ВЛ ДЗО ПАО «Россети»

(приложение размещено на закладке «Связанные документы» в АСУД)

Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.